OGINT M SERIES PLUS



Давление рабочее, МПа (кгс/см2): 2,0 (20)

Давление испытательное, МПа (кгс/см2): 3,5 (35)

Материал: алюминий, сталь

Рабочая среда, теплоноситель: вода или антифриз с уровнем рН 6,5 - 9

Температура рабочей среды (наибольшая): 110 °С

Комплект поставки: радиатор в сборе, паспорт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межосевоерасстояние, мм | Высота, мм. | Глубина, мм  | Ширина, мм | Масса,кг/секц | Секционность | Теплоотдача,Вт/секц |
| 500 | 555 | 80 | 83 | 1,52 | 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 | 189 |
| **350** | **410** | **80** | **85** | **1,30** | **6, 8, 10, 12** | **140** |